{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,6],[0,7,1,7],[0,8,1,8],[0,9,1,9],[0,10,1,10],[2,1,6,1],[2,3,6,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,9,6,9],[2,10,6,10],[5,4,6,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,7,8,7],[7,8,8,8],[7,9,8,10],[8,4,8,6],[10,1,11,1],[10,3,11,3],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[11,4,11,6],[12,0,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["编号","土地位置","土地面积（m2)","用途","规划指标要求",null,null,"出让年限（年）","竞买 保证金（万元）","        实施规划要求","实施建设要求"]
[{"$nulls":4},"容积率","建筑密度","绿地率"]
["2010-10  (东区)-3","府前路以南、 龙泉路以西","1150","居住 商业","≤3.0","≤28%","≥30%","居住70年","90","①沿龙泉路、府前东路不得规划商业设施，且沿龙泉路、府前东路建筑不得向龙泉路、府前东路开门。②应充分考虑周围的现状建筑，严格保证规划建筑及其与周围现状建筑的日照、消防等有关距离要求。其中，多层及多层以下条式住宅建筑还必须同时满足日照间距系数不得小于1.5的要求。③交通主出入口位置：荆河东路、邾城路。④居住区停车位设置标准为户均不低于0.8个，且地面停车率不大于10%，以满足停车的需要。商务办公区停车位按国家规范执行。⑤沿荆河东路配建封闭式蔬菜粮油市场一处（占地面积不小于5亩）。⑥沿荆河东路和邾城路应分别配建公厕和垃圾站（室内）各一处，公厕建筑面积不得小于40平方米，垃圾站建筑面积不得小于35平方米（长X宽=7米X5米），同时保证垃圾转运车辆的通行。⑦按有关规定配套相应的管理及服务用房，如居委会、物业管理用房、托幼、治安联防站（建筑面积不少于50平方米）、垃圾收集站（点），公厕、居民存车处、停车场、居民健身设施等。其中，居委会用房建筑面积不小于500平方米。 ","详见公开出让文件中的《建设条件意见书》"]
["2010-10  (西区)-3",null,"1196",{"$nulls":5},"90"]
["2010-10  (西区)-4",null,"7232",{"$nulls":5},"500"]
["2010-10  (东区)-5",null,"8872",null,"商业金融用地不超过15%",{"$nulls":3},"700"]
["2010-10  (东区)-6",null,"13513",{"$nulls":4},"商业40年","1000"]
["2012-57","鲍沟镇笃西路南侧","13523","商业","1.42","51.52%","/","商业40年","300","根据滕镇规字（2013025号）要求：该宗地维持现状用地性质（现状土地使用性质为商业）。今后，在该宗地上不得再进行任何建设活动，不得改变使用用途，如遇镇总规调整，重大基础设施和公共服务设施、防灾减灾等工程项目建设，须无条件服从规划管理。"]
[{"$nulls":4},"维持现状"]
["2012-75","学院中路北侧","20282","商业","≤3.2","≤50%","≥15%","商业40年","2000","①沿学院中路不得规划门头式商业设施，可规划大型集中商业。②建筑物后退城市道路部分可兼做停车场、应急疏散场地、游园、绿化用地。③交通主出入口位置：南侧。④应保证现有地下市政设施的正常运行，同时配齐其他各项市政配套和公共服务设施。⑤地块内应配建公厕和垃圾站（室内）各一处，公厕和垃圾站设计方案应美观。公厕建筑面积不得小于40平方米，垃圾站建筑面积不得小于35平方米（长X宽=7米X5米），同时保证垃圾转运车辆的通行。","详见公开出让文件中的《建设条件意见书》"]
["2013-19-1","济微路西侧、 滨湖引河南侧","65940","居住 商业","≤1.35","≤30%","≥35%","居住70年","900","①应充分考虑周围的现状建筑，严格保证规划建筑及其与周围现状建筑的日照、消防、视觉卫生等有关距离要求。②交通主出入口方位：东、西。③应保证现有地下市政设施的正常运行，同时配齐其他各项市政配套和公共服务设施。排水管线应实行雨污分流。④住宅建筑、商业建筑应按规定配设与自身规模相适应的停车场。⑤应根据自身建设的规模，配建相适应的公共服务设施。按照相关规定配建相应数量的公共厕所及垃圾站。总建筑面积的4‰为物业管理用房，总建筑面积3‰为物业经营用房，社区居委会办公和服务用房以及警务室用房面积600平方米，文化活动设施用房面积不少于400平方米，社区医疗卫生服务用房不少于200平方米。同时应建设各村委会办公用房，面积应满足办公需要。⑥根据相关技术规范配建相应规模的托幼设施。 ","详见公开出让文件中的《建设条件意见书》"]
["2013-19-2",null,"27757",null,"商业比例不大于5%",null,null,"商业40年","400"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}